

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังจำนวน 4 สาย หมู่ที่ 6,9 ตำบลเขาล้าน

และซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 7 สาย หมู่ที่ 2,5,8,9 ตำบลเขาล้าน

---------------------------------------------------------

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการ1.ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังจำนวน 4 สาย หมู่ที่ 6, 9 ตำบลเขาล้าน ดังนี้

 1.1 ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายวัดใหม่–ทุ่งนา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน ไหล่ทางเสียหายยาวรวม 13.50 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 1.2ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายทุ่งกลาง – หนองปลา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน ไหล่ทางเสียหายยาวรวม 100เมตร กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 1.3ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายหนองปลา–แยกรวมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน ไหล่ทางเสียหายยาวรวม 37 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 37 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 1.4ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังถนนสายกลาง – หัวเขื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาล้าน ไหล่ทางเสียหายยาวรวม 190 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.20 เมตร โดยใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 19 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

2.ซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 7 สาย หมู่ที่ 2, 5, 8, 9 ตำบลเขาล้าน ดังนี้

 2.1ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยแห้ง – ดอนสูงหมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้านระยะทางยาว 1,200 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

 2.2ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยคละทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

 2.3ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแก้วฉวี หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 2,000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 2.4ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหุบคอม้า – เจียมบุญ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 2,175 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 652ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 2.5ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย4– ลุ่มมะซาง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 1,400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

-2-

 2.6ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลาง – เขาไม้รวก หมู่ที่ 9 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 900 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหายระยะทางรวม 500 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 200ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 2.7ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลาง – หัวเขื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาล้าน ระยะทางยาว 1,160 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร โดยทำการลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 464 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและแจ้งนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับงานจ้างในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ ที่ดำเนินการ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



 ( นายจำเนียร อิ่มทั่ว )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน