

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

หมู่ที่ 2 , 6 , 8 , 10 , 11 ตำบลเขาล้าน

---------------------------------------------------------

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 , 6 , 8 , 10 , 11 ตำบลเขาล้าน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและแจ้งนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ที่ดำเนินการ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560



 ( นายจำเนียร อิ่มทั่ว )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

**รายละเอียดซ่อมแซมถนนลูกรัง**

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวน ไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหนองอินทนิล หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเกิดสมจิตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้านโดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนสูงซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยทุ่งกลาง – หนองปลาหมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย หนองปลา – ลุ่มมะซาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้านโดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งกลาง ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเพ็งกลัด หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย 10 - เขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้านโดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย 8 - ซอย 9 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร

-2-

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสวนฟ้าอรุณ - ดอนใจดี ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบุญพิมุข หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย 13 – ต้นปรู หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย 7 – ซอย 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนใจดีซอย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาล้านโดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อม เกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า48 ลูกบาศก์เมตร
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนขนุน ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อม เกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนขนุน ซอย3 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนขนุน ซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนขนุน ซอย 5 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสวนขนุน ซอย ๖ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร

-3-

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยลุงเต็ม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกรวมใจ – หนองปลาไหล หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองปลาไหล – โรงเรียนบ้านหินเทิน หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นเกตุ – หนองปลาไหล หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจั่นจินดา หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยไพศาลสมบัติ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน โดยทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร